**EM2020 USER INSTRUCTIONS**

**ČESKY**

Zámek je ovládán numerickým 6místným kódem nebo kódem s 6 písmeny. Do zámku může být přidán i sekundární–uživatelský kód. Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno zvukovým a světelným signálem.

 **OBECNÉ N**

Po zadání platného kódu se ozve dvojitý zvukový signál. V případě zadání neplatného kódu se ozve jeden dlouhý signál. Pokud je zadán kód, ale trezor neotevřete, do 10 sekund se zadaný kód anuluje.

 **OTEVŘENÍ: (viz obr.A) N**

Zadejte kód (tovární kód = 1-2-3-4-5-6), otočte klikou(madlem) a otevřete tahem za kliku(madlo). Pokud jej neotevřete do 3 sekund, závora se automaticky zablokuje. *Pokud zadáte špatný kód, počkejte 20 sekund, než zadáte znovu kód. Tři dlouhé pípnutí značí, že závora zámku je v zamčené pozici. Uvolněte kliku-madlo a znovu zadejte kód.*

**Uzamčení:**

*Zavřete dveře a otočte klikou-madlem do pozice Zamknuto. Zámek je zabezpečen. Zkuste otočit klikou-madlem zpět do pozice otevřeno a zkontrolujte tak uzamčení zámku. Žádné násilí.*

**Zabezpečení manipulace:**

*Po zadání 4 po sobě jdoucích chybně zadaných kódů se klávesnice zablokuje na 5 minut. Během této doby se každých 10 sekund rozsvítí světlo a stisknutí jakéhokoliv tlačítka bude následováno dlouhým zvukovým signálem. Po vypršení této doby se 5minutová blokace spustí již po dvou chybně zadaných kódech.*

***Bezpečnost:***

*Všechny kódy musí být bezpečně uloženy. Jako kód* **nepoužívejte osobní údaje (např. narozeniny, telefonní*****čísla apod.).*** *Před začátkem používání trezoru změňte tovární-manažerský kód 1-2-3-4-5-6.*

 **Aktivujte druhý kód: (viz obr.B) N**

**Stiskněte a podržte [1]**, dokud nezazní dvojitý signál. Během následujících akcí zůstává rozsvícené signalizační světlo.

* **Zadejte manažerský kód**
* **Dvakrát zadejte sekundární – uživatelský kód (po každém z nich následuje dvojitý zvukový signál)**

(Sekundární-uživatelský kód může být změněn stejně jako manažerský kód. Za použití manažerského hlavního kódu může být sekundární - uživatelský kód vymazán. Manažerský kód nemůže být vymazán.

 **Časové zpoždění(max. 99 min) a otevření okna (max. 19 min) N**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stiskněte a držte „9“,** dokud nezazní dvojitý signál. Během následujících akcí zůstává rozsvícené signalizační LED světlo.**1-** Zadejte manažerský kód (zazní dvojitýsignál)**2-** Zadejte dobu časového zpoždění a otevření okna, např. **2612** pro **26**minutové časové zpoždění a **12**minutové otevření okna (následuje dvojitý zvukový signál)**3-** Znovu zadejte hodnoty (dvojitý signál)**Poznámka:** doba časového zpoždění může být změněna pouze při otevřeném okněPokud chcete odstranit časové zpoždění, zopakujte proces popsaný výše a místo **2612** zadejte **0001**. (**00** pro časové zpoždění a **01** pro otevření okna. |  |

**ČESKY Návod k obsluze**

** **

 **AL2020 PI2060**

** **

 **AL3010 PI3060**

** **

 **ST4020 T6530**



**obr.D**

**obr.C**

**obr.B**

**obr.A**

Stiskněte a podržte, dokud se neozve dvojitý zvukový signál a nerozsvítí se ON

ODSTRANĚNÍ DRUHÉHO UŽIVATELE

ZMĚŇA KÓDU

PŘIDÁNÍ DRUHÉHO UŽIVATELE

OTEVŘENÍ

**EM2020 Návod k obsluze**

 **Co když... N**

**...po zadání kódu uslyšíte dlouhé pípnutí** a zámek se neotevře?

Zadáváte neplatný kód. Zopakujte postup a dávejte pozor při zadávání správného kódu.

**... každých 10 sekund** bliká světelný signál a po stisknutí jakéhokoliv tlačítka se ozve dlouhé pípnutí?

Čtyřikrát jste zadali špatný kód a právě probíhá časové zpoždění. Počkejte **5 minut** a pak pokus opakujte. Každé další dva špatně zadané kódy znovu vyvolají toto 5minutové zpoždění.

**...po stisknutí tlačítka neslyšíte žádný signál?**

Vyměňte baterii. Pokud tím problém není vyřešen, zavolejte do servisního střediska.

**...lze zámek otevřít**, ale po zadání kódu následuje dlouhý sled pípání.

Ihned vyměňte baterii. (používejte pouze 9V alkalické Duracell/Procell, Energizer nebo průmyslová Panasonic baterie) – ověřené.

 **Změna kódu: (s otevřenými trezorovými dveřmi, viz obr. C) N**

**Stiskněte a držte[0],** dokud nezazní dvojitý signál. Během následujících akcí zůstává rozsvícené

signalizační světlo.

* Zadejte starý kód (následuje dvojitý zvukový signál)
* Zadejte nový kód (následuje dvojitý zvukový signál); pro ověření jej zadejte ještě jednou
* (následuje dvojitý zvukový signál)

V případě chyby v zadávání (dlouhý zvukový signál) zůstává platný starý kód.

 **Vymazání sekundárního kódu (viz obr. D) N**

Stiskněte a držte[3], dokud nezazní dvojitý signál. Během následujících akcí zůstává rozsvícené

signalizační světlo.

* Zadejte hlavní kód

Sekundární kód je vymazán

 **Napájení/výměna baterie: N**

Série signálů značí slabou baterii, která musí být vyměněna. Používejte pouze 9V alkalické baterie

Duracell Procell,Energizer nebo průmyslová Panasonic. Přihrádka na baterie je na spodní straně

klávesnice.

*Na vstupních jednotkách ST40•20 a EC10•40 je bateriebox umístěn uvnitř trezoru.*

*V případě, že je baterie úplně vybitá, sundejte celou klávesnici a vyměňte baterii (viz obr. na str.1).*

*Přidržujte baterii přitisknutou, dokud zámek neotevřete.*